|  |
| --- |
| GUI\_TCP/IP\_Send |
| stringData (String);  Data (byte[]); |
|  |

|  |
| --- |
| GUI\_TCP/IP\_Read |
| Message (byte[]);  bytes (int); |
|  |

|  |
| --- |
| 顯示Recall結果 |
| array (int[,]);  svmLine (int[]);  a, b (int); // svmLine的支援向量  maxSize (int);  series1 (Series);  series2 (Series);  series\_svmLine (Series); |
|  |

|  |
| --- |
| 設定學習特徵 |
| pointTraining (int[,]); |
|  |

|  |
| --- |
| UART\_Send |
| surportVector (int); |
|  |

|  |
| --- |
| 設定Recall特徵 |
| recallPoint (int[,]) |
|  |

|  |
| --- |
| UART\_Read |
| resultPoint (int[, , ]); |
|  |